**Ośrodek Pomocy Społecznej** Nysa, dnia 07.10.2015r.

w Nysie, ul. KEN 1A

48-303 Nysa

Tel: 77 433 35 56

**Zapytanie ofertowe**

**I. Zamawiający:**

Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Nysie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

48-303 Nysa

NIP: 753-150-23-76, REGON: 004501963

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

**II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

1) wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz podłóg jezdnych w pomieszczeniu
w składnicy akt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie,

2) Demontaż, przeniesienie i zamontowanie regałów przesuwnych o wymiarach 120x70x208 cm znajdujących się w składnicy akt w Ośrodku Pomocy Społecznej,

3) Przedmiot niniejszego postępowania dodatkowo obejmuje;

- dokonanie oględzin pomieszczenia i wykonanie pomiarów w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu technicznego układu, posadowienia i montażu regałów.

**III. rodzaj zamówienia:** dostawa i usługa

**IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:** do 30.11.2015r.

**V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: (Specyfikacja wymaganych parametrów technicznym
regałów):**

1) wysokość całkowita regałów - ok. 208 cm

2) głębokość półek – 35 cm

3) prześwit między półkami – 287 mm

4) grubość półek 33 mm

5) długość sekcji mierzona w osiach boków – 120 cm

6) szyny nawierzchniowe aluminiowe z podłogą wyrównawczą,

7) panele osłaniające mechanizmy – stalowe.

8) regały wyposażone w odbojniki zabezpieczające przed głośnymi uderzeniami regał o regał i stanowiące ochronę dłoni obsługującego regał przed zgnieceniem,

9) regały ze stężeniami tylnymi,

10) ściany boczne regałów pełne w postaci zamkniętych profili zimnogiętych z perforacją na zawiesia,

11) regulacja rozstawu półek co 20 mm oddzielnie dla każdej półki,

12) wszystkie półki łącznie z górną ( zakrywającą) bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów ( ręcznie mocowane zaczepy ułatwiające przekładnie półek), półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie gięte aby nie powodować skaleczeń oraz przetłaczane w rogach dla zapewnienia odpowiedniej sztywności,

13) szyny z jednego profilu aluminiowego z podłogą wyrównawczą,

14) podłoga wyrównawcza z płyt wiórowych ( gr.22mm) pokrytych trudnościeralnych laminatem, eliminująca możliwość potykania się o szyny i dająca duży komfort oraz bezpieczeństwo obsługi,

15) system podkładek poziomujących pozwalający na korektę wypoziomowania szyn w przypadku ugięcia stropów lub awarii posadzki,

16) z przodu instalacji aluminiowe anodowane zjazdy z ryflowaniami antypoślizgowymi, umożliwiające dostęp bez przeszkód do korytarzy między regałami dla ludzi i wózków,

17) regały z napędem korbowym, korba trójramienna z trzema walcowatymi gumowymi uchwytami które obracają się wokół własnej osi,

18) nośność półki – 50 kg,

19) kolor boków i półek – RAL 9002

20) kolor podstaw jezdnych – RAL 7016

21) panele frontowe osłaniające – płyta MDF ( drewnopodobne Buk) w ramach anodowanego aluminium,

22) całość konstrukcji, zarówno regałów jak i torów jezdnych, musi zapewniać stabilność i pełne bezpieczeństwo pracy,

23) ilość i rozmieszczenie regałów według projektu pomieszczenia z maksymalnym

 wykorzystaniem wielkości powierzchni z uwzględnieniem łatwego dostępu do gromadzonych akt.

**VI.** **Oferta powinna zawierać:**

Oferta winna być zgodna z załącznikiem nr 1 dołączonym do zapytania ofertowego.

**VII. Warunki udziału:**

1. Warunkiem przyjęcia oferty przez oferenta jest dokonanie pomiarów pomieszczenia i wykonanie projektu usytuowania regałów przeniesionych i nowo zakupionych regałów,

2. Kompatybilność nowych regałów z regałami dotychczas użytkowanymi,

3. Dostawa i montaż regałów odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zamawiającego,

4. Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych atestów i certyfikatów z uwzględnieniem polskich norm, przepisów p-poż. oraz bhp,

5. Udzielenie gwarancji producenta i wykonawczej oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na dostarczone
i zamontowane regały,

6. Jakość przedmiotu nie może być gorsza niż określona stosownymi przepisami prawa i winna odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

**VIII. Przygotowanie oferty:**

Ofertę należy złożyć:

1. W formie pisemnej ( osobiście lub listownie) w Sekretariacie Zamawiającego ( pokój 39) - w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej opisem „Nazwa Wykonawcy, zapytanie ofertowe na: Demontaż,przeniesienie i zamontowanie regałów przesuwnych znajdujących się w składnicy akt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie oraz zakup i montaż nowych regałów przesuwnych i stałych”, lub na adres e-mail e.urbaniak@ops-nysa.pl do dnia 15.10.2015r. do godziny 7.30

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.10.2015r. o godz. 8.00, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany pocztą elektroniczną.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
 ofert.

6. Ofertę należy złożyć w kwocie brutto.

**IX. Kontakt z wykonawcą:**

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

1. Ewelina Urbaniak tel: 77-4472377

2. Mirosław Lach – tel: 77-4333556

**X. Kryteria wyboru** –

1. Cena – 90%

2. Gwarancja na montaż przeniesionych regałów – 5%

3. Gwarancja na regały nowo zamontowane – 5%

**XI. Płatność Zleceniobiorcy:**

- płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia zakończenia zlecenia na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.**

 Dyrektor

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

 Jolanta Cymbalista